HDDScan 是一款免费的硬盘诊断实用程序，用于诊断硬盘驱动器（RAID 阵列，也支持 USB 闪存和 SSD 驱动器）。该程序可以测试存储设备中的错误（坏块和坏扇区），显示 S.M.A.R.T. 属性并可更改 AAM、APM 等一些硬盘参数。

HDDScan 可用于对驱动器执行定期“健康测试”和预测其寿命，还可用作硬盘温度监视器和图形显示读/写基准测试等。

能力和要求：

支持的存储设备：
- IDE（ATA）和 SATA 硬盘、SCSI（SAS）硬盘；
- 外部 USB 驱动器和所有主要的 USB 盒；
- 火线或 IEEE 1394 硬盘；
- ATA（IDE）RAID 卷/SATA/SCSI 硬盘驱动器（仅适用于表面测试）；
- USB 闪存（便携驱动器）- 仅适用于表面测试；
- SATA/ATA SSD 固态驱动器（新）。

存储设备测试：
- 线性验证模式 - 有助于确定您的驱动器是否需要数据抢救，有可恢复的错误或在它完美的形状。
- 线性读取模式 - 简单，但速度更快的磁盘检查。
- 线性擦除模式。
- 蝶形读取模式（合成随机读取）。

S.M.A.R.T.：
- 读取和分析 ATA/SATA/USB/火线硬盘的 SMART 参数。
- 读取和分析 SCSI 硬盘日志页。
- 在 ATA/SATA/USB/火线硬盘上运行 SMART 测试。
- ATA/SATA/USB/火线/SCSI 硬盘温度监视器。

附加功能：
- 读取和分析 ATA/SATA/USB/火线/SCSI 硬盘的身份信息。
- 更改 ATA/SATA/USB/火线硬盘的 AAM、APM、PM 参数。
- 报告 SCSI 硬盘的缺陷信息。
- 启动或停止 ATA/SATA/USB/火线/SCSI 硬盘的主轴功能。
- 保存 MHT 格式报告。
- 打印报告。
- 皮肤支持。
- 命令行支持。
- SSD SMART 和身份报告（新）。

要求：
- Windows XP、Windows Server 2003（有限制）、Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10
- 该程序不能在只读设备/介质上运行。

修复逻辑损坏的硬盘：（无法修复物理损坏的硬盘）
- 接入损坏的硬盘，运行 HDDScan，在“选择驱动器”的下拉菜单中选择需要修复的硬盘，点击软件窗口中圆形的“新建任务”按钮 - 选择“表面测试”打开测试选择窗口，在“测试”项中选择“擦除”，点击“添加测试”按钮即可。
- 双击下方测试管理器窗口中的新建任务即可打开相关测试窗口。
- 注意，擦除功能是对磁盘表面全部填充零，请谨慎使用，擦除后硬盘上的数据无法恢复。

此汉化绿色版由 th_sjy 汉化分享

注意：
1、有些英文字符串无法汉化，汉化后会导致功能失效、无法运行等各种问题；
2、使用 HDDScan 有可能会对您的硬盘或硬盘上的数据造成永久性的损坏；
3、请慎重使用表面测试中的擦除功能，擦除后硬盘上的数据无法恢复。




